## MODO DE EMPLEO:



Symbols-Warning-icon**Módulo de Mando**

Botón Power: Enciende la unidad

Botón A: Baja/Sube el cubreplacas conectado al plug A Botón B: Baja/Sube el cubreplacas conectado al plug B Botón A/B: Baja/Sube los dos cubreplacas al mismo tiempo

**Control Remoto**

Botón A: Baja/Sube el cubreplacas conectado al plug A Botón B: Baja/Sube el cubreplacas conectado al plug B Botón C: Baja/Sube los dos cubreplacas al mismo tiempo

**CUBREPLACAS SENCILLO/DOBLE**

# Cubreplacas es un producto diseñado para ser usado dentro de áreas cerradas, o países/estados donde sea permitido su

uso. Necesitará revisar con la autoridad local acerca de su uso, instalación o activación en la vía pública. Como

vendedores/distribuidores no asumimos ninguna responsabilidad sobre el uso de estos productos.

**Leds Indicadores:**

Apagado: La placa está totalmente descubierta Encendido: La placa está totalmente cubierta

Parpadeando: El cubreplacas está bajando o subiendo la cortina

## Advertencias y Sugerencias:

* Si usted adquirió un cubreplacas con una sola placa y oprime el botón donde no está conectada ninguna placa el led quedara parpadeando y deberá apagar y encender la unidad para corregir este detalle.
* A más de 90kph el cubreplacas DELANTERO puede llegar a tener problemas de funcionamiento por el aire a alta velocidad, se recomienda activarlo/desactivarlo antes de llegar a esta velocidad. (el cubreplacas trasero no tiene ningún inconveniente)
* Como toda pieza mecánica el motor y la banda pueden llegar a tener desgaste después de cierto tiempo, puede encontrar refacciones a bajo costo en nuestra tienda virtual.

## MANUAL DE INSTALACION

Puede ver video de instalación, así como venta de repuestos y más artículos en:

## [WWW.ANTIRADARES.MX](http://www.antiradares.mx/)

[**info@antiradares.mx**](mailto:info@antiradares.mx)

**VENTAS Y SOPORTE TECNICO: Tel/Whats: 5544267829**

**Horario de Atención: 11Hrs – 19Hrs  
*Somos distribuidores directos***

**INSTRUCCIONES**



1. Retire la placa de su automóvil



1. Retire la luz de iluminación de la placa trasera de su automóvil.



1. Abra su cubre placas retirando los dos tornillos que se encuentran en la parte inferior del mismo, e introduzca la placa de su automóvil
2. Pase el cable extensor (E) a través del orificio de iluminación de la placa trasera desde el interior hacia el exterior de su vehículo



1. Conecte el cable extensor (E) con el que sale de su cubreplacas



1. Vuelva a colocar el sistema de iluminación de la placa trasera.
2. Coloque el cubreplacas en su vehículo atornillando los 4 tornillos grandes que la fijaran a su vehículo y dejando para el final los dos tornillos inferiores del cubreplacas.
3. Pase el cable (E) desde la cajuela hasta la cabina, en este punto usted deberá de pasar el cable por las orillas y rendijas de carro para que este quede oculto.



1. Conecte el otro extremo del cable (E) a cualquiera de las entradas A o B de la unidad de control (A)



1. Conecte el cable de energía (D) a el encendedor o toma de corriente de 12V de su automóvil



1. Si lo desea puede conectar el cable de luz indicadora adicional (F) en un punto de fácil visión cuando se encuentre tras el volante.
2. Encienda la unidad y pruebe que todo esté funcionando correctamente.

*(Para instalar el cubreplacas delantero repita el proceso pero ahora pasando el cable por el conducto del motor a la cabina y conectándolo a la unidad de control (A)*