Rastreador GPS Personal

**INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACION INICIAL**

*Su dispositivo se configura vía SMS y se rastrea vía APP o PC, para configurarlo necesitara una SIM con saldo para responder SMS y con datos para poderlo rastrear en la plataforma (PC iPhone o Android), la contraseña por default inicial de su equipo es 123456 tanto en el equipo como en la plataforma.*

**Realice el siguiente procedimiento de configuración inicial:**

1. Deberá dejar cargando el equipo por lo menos 2 horas conectándolo a un puerto USB de computadora o a cualquier cargador genérico.
2. IMPORTANTE: Verifique que la tarjeta sim que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el wifi y verifique que realmente tiene datos.
3. Inserte la SIM en el dispositivo como se muestra en la imagen.



1. Después de que se cargó, se inserta el chip de su SIM y posteriormente para prender el dispositivo presione un segundo el botón, parpadea unas 5 veces la luz azul y se apagará cuando reconozca el chip. (Para apagar el dispositivo completamente, mantenga presionado por más de 6 segundos, hasta que la luz se apague)
2. Espere unos minutos para que el equipo adquiera conexión GPS, deberá estar al aire libre o evitando tener lozas o cosas que impidan una buena señal de los satélites.
3. Ponga su equipo a la hora utilizando el comando “timezone” via SMS, para configurar a la hora de México deberá enviar un SMS con el texto: timezone123456 360

CONFIGURACION / USO DE PLATAFORMA VIA PC

1. Ingrese a la página: <http://www.gps228.com> y seleccione la bandera de España para cambiar el idioma a español
2. Seleccione la opción: Núm ID
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña: el nombre de usuario son los 15 números adheridos al rastreador que corresponden al IMEI del dispositivo, y la contraseña por defecto es 123456 ahora seleccione el botón de IR para entrar al a plataforma y comenzar a rastrear

CONFIGURACION / USO DE PLATAFORMA VIA PC

1. Ingrese a la pagina [www.gps228.com](http://www.gps228.com) desde su celular , seleccione la bandera de España para ver la página en español
2. De click en el botón de Android o de APP Store para descargar e instalar la aplicación, también la puede descargar escaneando el código de barras que aquí se le proporciona.
3. Seleccione la opción Usuario
4. Escriba como nombre de usuario su número de IMEI/License Plate el cual viene pegado en el rastreador, y como contraseña 123456
5. Comience a rastrear oprimiendo el botón LOGIN

  
Escanee este código QR para descargar la app para su celular

Existen varios comandos importantes que puede utilizar con su equipo, en la siguiente tabla de proporcionan los principales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMANDOS ESENCIALES: funciones especiales y configuracion** | | |
| **LOCALIZAR EL EQUIPO** | Formato | smslink+contraseña |
| Ejemplo | smslink123456 |
| Verificar el estado del dispositivo | Ejemplo | check123456 |
| Establecer numero administrativo | Formato | centernum123456+space+phone number |
| Cancelar numero administrativo | Formato | centernum123457 |
| Establecer alarma de bateria baja | Formato | lowbat123456 1 |
| Cancelar alarma de bateria baja | Formato | lowbat123456 0 |
| Inizializacion | Formato | begin123456 |
| Establecer la hora | Formato | timezone123456+space+(timezone\*60) |
| Eg. | timezone123456 360 |
| Cambiar contraseña | Formato | password123456+space+new password |
| SOS alarm | Mantenga pulsado el botón del dispositivo durante 3 a 5 segundos, se enviará la alerta SOS al número central | |

Puede configurar el APN de su equipo (no necesario en chip Telcel ya lo trae configurado) asi como la modalidad en la cual quiere que funcione con los comandos wkmd, dependiendo de la modalidad de wkmd prolongara o disminuirá la vida de la batería. En el modo GPS tendrá reportes precisos pero la batería solo durará 11 horas, en cambio en el modo LBS le podrá durar hasta 3 días, pero los reportes no serán tan precisos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Formato | Comando SMS |
| Configurar Server | Ejemplo | adminip123456 121.201.110.210 8989 |
| Configurar APN (no nesesario) | Formato | apn123456+space+localApn+space+ApnName+space+ApnPassword |
| Eg. | apn123456 internet.itelcel.com webgprs webgprs2002 |
| Modo GPS por defecto 11 horas | | wkmd123456 2 |
| Modo de espera LBS, 3 días | | wkmd123456 1 |
| Modo GPS 10s, 5 horas | | wkmd123456 0 |
| Tambien puede cambiar la modalidad de trabajo desde la APP o en la PC | | |